
&CNTRL
  Method='MP2'
  Memory=5000
  TEIBUF=0
  ReadGeom='PDBApo_OptH_Amber10EHT_noWAT_StrPrep00_5HV6_A_HET_fixed.pdb'
  WriteGeom='PDBApo_OptH_Amber10EHT_noWAT_StrPrep00_5HV6_A_MP2-631Gd.cpf'
/
&FMOCNTRL
  FMO='ON'
  AutoFrag='ON'
  LigandCharge=''
  NP=1
  Laoc=0.0
  Lptc=2.0
  esp_ptc_multipole='NO'
  Ldimer=2.0
  Dimer_es_multipole='YES'
  Ldimer_cmm=5.0
/
&SCF
 IFCD='YES'
/
&BASIS
  BasisSet='6-31G*'
  DiffuseOn='NO'
/

&MP2
  IFPRNM='YES'
/

&ANALYSIS
  PIEDA='YES'
  PrintNeighbor='YES'
  PrintDimerESPair='YES'
/
&POP
  ESPFIT='ON'
  ESPTYP='MK'
  NBOANL='ON'
/

